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Descripción del producto
La AMERICAN FTTH 718XR es una unidad de red óptica XPON para accesos FTTH, compatible con redes GPON y EPON sin necesidad de sustituir el equipo ni cambiar el firmware. Integra funciones de conmutación de capa 2 y enrutamiento de capa 3 en un formato compacto, de bajo consumo y preparado para servicios de datos, Wi‑Fi y televisión por CATV.
Características destacadas
Wi‑Fi 5 de doble banda  IEEE 802.11 b/g/n/ac con antenas externas 2T2R de 5 dBi. Velocidad teórica máxima de 300 Mbps en 2,4 GHz y 866 Mbps en 5 GHz.
Integración multimarca  Diseñada para interoperar con OLT de terceros, incluidas plataformas Huawei, ZTE, FiberHome y BT‑PON. La compatibilidad final debe validarse con el modelo y firmware de cada OLT.
Conectividad completa  Dos interfaces Gigabit Ethernet y salida CATV para combinar acceso de alta velocidad, cobertura inalámbrica y distribución de señal de video.
Gestión y mantenimiento  Detección automática de ONU, detección de enlace y actualización remota de software para simplificar la operación de la red.
Preparada para evolución de red  Compatibilidad con IPv4 e IPv6 y operación automática GPON/EPON para facilitar despliegues y migraciones.
Proveedor en Estados Unidos: GLOBAL TOWN GROUP LLC
Especificaciones técnicas
Hardware y condiciones de operación
	Parámetro
	Especificación

	Dimensiones
	160 × 115 × 28 mm

	Peso
	250 g

	Acceso óptico
	1 × GPON/EPON

	Interfaces de usuario
	2GE + CATV + Wi‑Fi AC1200

	Indicadores LED
	POWER / PON / LOS / LAN1 / LAN2 / 2.4G / 5G / WPS / CATV

	Botones
	Encendido, reinicio, WLAN y WPS

	Alimentación
	Entrada 100–240 V CA, 50/60 Hz · Salida 12 V CC, 1,5 A

	Consumo
	Menor a 10 W

	Temperatura de operación
	−10 °C a +45 °C

	Humedad
	5 % a 95 %, sin condensación


Interfaz óptica PON
	Parámetro
	Especificación

	Conector
	SC/APC

	Longitudes de onda
	Subida PON: 1310 nm · Bajada PON: 1490 nm · CATV: 1550 nm

	Potencia óptica TX
	0,5 a 4 dBm

	Sensibilidad del receptor
	−27 dBm

	Alcance
	0 a 20 km

	Velocidad GPON
	Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 2,488 Gbps

	Velocidad EPON
	Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 1,244 Gbps


Interfaces y servicios
Ethernet y red inalámbrica
	Parámetro
	Especificación

	Puertos Ethernet
	2 × RJ45 Gigabit Ethernet autoadaptativos 10/100/1000 Mbps

	Estándares Wi‑Fi
	IEEE 802.11 b/g/n/ac

	Configuración de antena
	Antenas externas 2T2R

	Ganancia de antena
	5 dBi

	Canales inalámbricos
	20 / 40 / 80 MHz

	Velocidad en 2,4 GHz
	Hasta 300 Mbps

	Velocidad en 5 GHz
	Hasta 866 Mbps

	SSID
	Hasta 4 SSID


Interfaz CATV
	Parámetro
	Especificación

	Longitud de onda óptica
	1550 ± 10 nm

	Pérdida por reflexión óptica
	≥ 45 dB

	Potencia óptica de entrada
	+2 a −15 dBm

	Rango de RF
	47 a 1000 MHz

	Impedancia de salida RF
	75 Ω

	Nivel de salida RF
	78 dBµV

	Rango de AGC
	0 a −12 dBm

	MER
	≥ 32 dB con potencia óptica de −15 dBm


Notas técnicas
Las velocidades Wi‑Fi indicadas son valores teóricos máximos. El rendimiento efectivo depende del entorno radioeléctrico, los dispositivos conectados, la configuración y las condiciones de la red. La interoperabilidad con OLT de terceros debe verificarse en laboratorio antes de un despliegue masivo. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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La 


AMERICAN FTTH 718XR es una unidad de red óptica XPON para accesos FTTH, compatible con redes GPON y EPON sin 


necesidad de sustituir el equipo ni cambiar el firmware. Integra funciones de conmutación de capa 2 y enrutamiento de 


capa 3 en un formato compacto
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IEEE 802.11 b/g/n/ac con antenas externas 2T2R de 5 dBi. Velocidad teórica máxima de 300 Mbps en 


2,4 GHz y 866 Mbps en 5 
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Integración multimarca  


Diseñada para interoperar con OLT de terceros, incluidas plataformas Huawei, ZTE, FiberHome y 


BT


-


PON. La compatibilidad final debe validarse con el modelo y firmware de cada OLT.


 


Conectividad completa  


Dos interfaces Gigabit Et


hernet y salida CATV para combinar acceso de alta velocidad, cobertura 


inalámbrica y distribución de señal de video.


 


Gestión y mantenimiento  


Detección automática de ONU, detección de enlace y actualización remota de software para 


simplificar la 


operación de la red.


 


Preparada para evolución de red  


Compatibilidad con IPv4 e IPv6 y operación automática GPON/EPON para facilitar 


despliegues y migraciones.
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