AMERICAN FTTH
ONU XPON WI‑FI 6 AX3000
T5331
4GE + CATV + USB 3.0  |  GPON / EPON  |  Wi‑Fi 6
	[image: ]
Vista frontal
	[image: ]
Interfaces posteriores

	XPON
GPON + EPON
	AX3000
Wi‑Fi 6
	4 × GE
10/100/1000
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1550 nm / USB 3.0


Descripción del producto
La AMERICAN FTTH T5331 es una unidad de red óptica XPON de alto rendimiento para redes FTTH. Integra cuatro puertos Gigabit Ethernet, Wi‑Fi 6 AX3000, salida CATV y USB 3.0, junto con funciones de conmutación de capa 2 y enrutamiento de capa 3. Admite redes GPON y EPON mediante cambio automático de modo.
Características destacadas
Wi‑Fi 6 AX3000  IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax de doble banda, ancho de canal de hasta 160 MHz y velocidad inalámbrica teórica máxima combinada de 3000 Mbps.
Integración multimarca  Diseñada para interoperar con OLT de terceros, incluidas plataformas Huawei, ZTE, FiberHome y BT‑PON. La compatibilidad final debe validarse con el modelo y firmware de cada OLT.
Conectividad integral  Cuatro puertos Gigabit Ethernet, salida CATV y puerto USB 3.0 para servicios residenciales y empresariales de mayor demanda.
Gestión y mantenimiento  OMCI/OAM, TR‑069, detección automática de ONU, detección de enlace y actualización remota de software.
Red avanzada  EasyMesh, IPv4/IPv6, VLAN 802.1Q, QoS, firewall, IGMP/MLD, múltiples WAN y modos Router/Bridge.
Especificaciones técnicas
Hardware y condiciones de operación
	Parámetro
	Especificación

	Dimensiones
	255 × 165 × 39 mm

	Peso
	350 g

	Acceso óptico
	1 × GPON/EPON

	Interfaces de usuario
	4GE + Wi‑Fi 6 AX3000 + CATV + USB 3.0

	Indicadores LED
	POWER / LOS / PON / LAN1–LAN4 / 2.4G / 5G / WPS / CATV

	Botones
	Encendido, reinicio, WLAN y WPS

	Alimentación
	Entrada 100–240 V CA, 50/60 Hz · Salida 12 V CC, 1,5 A

	Consumo
	Menor a 16 W

	Temperatura de operación
	−10 °C a +45 °C

	Humedad
	5 % a 95 %, sin condensación


Interfaz óptica PON
	Parámetro
	Especificación

	Clase y conector
	Clase B+ · SC/APC

	Longitudes de onda
	Subida PON: 1310 nm · Bajada PON: 1490 nm · CATV: 1550 nm

	Potencia óptica TX
	0,5 a 4 dBm

	Sensibilidad del receptor
	−28 dBm

	Alcance
	0 a 20 km

	Velocidad GPON
	Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 2,488 Gbps

	Velocidad EPON
	Subida: 1,244 Gbps · Bajada: 1,244 Gbps


Interfaces y servicios
Ethernet y red inalámbrica
	Parámetro
	Especificación

	Puertos Ethernet
	4 × RJ45 Gigabit Ethernet autoadaptativos 10/100/1000 Mbps

	Estándares Wi‑Fi
	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax

	Configuración de antena
	Antenas externas, 2×2 T2R

	Ganancia de antena
	5 dBi

	Canales inalámbricos
	20 / 40 / 80 / 160 MHz

	Velocidad inalámbrica
	Hasta 3000 Mbps teóricos combinados

	SSID
	Hasta 4 SSID

	Funciones Wi‑Fi
	Doble banda y compatibilidad EasyMesh


CATV y USB
	Parámetro
	Especificación

	CATV óptico
	Recepción 1550 ± 10 nm

	Potencia óptica de entrada
	+2 a −15 dBm

	Rango de RF
	47 a 1000 MHz

	Impedancia de salida RF
	75 Ω

	Nivel de salida RF
	78 dBµV

	Rango de AGC
	0 a −12 dBm

	MER
	≥ 32 dB con potencia óptica de −15 dBm

	USB
	1 × USB 3.0
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Funciones avanzadas
Funciones de red y gestión
	Parámetro
	Especificación

	Operación XPON
	Selección automática EPON/GPON

	Administración
	OMCI (GPON), OAM (EPON) y TR‑069

	Modos WAN
	Múltiples WAN, PPPoE, DHCP, IP estática, Router y Bridge

	Capa 2
	VLAN 802.1Q, QoS 802.1P, control de ancho de banda y Spanning Tree

	QoS
	Programación de colas PQ, WRR y CAR

	Multidifusión
	Proxy/Snooping IGMP v2 y MLD

	Seguridad
	Firewall y filtrado por URL, MAC e IP

	Servicios avanzados
	DDNS, ALG, DMZ, UPnP y FEC bidireccional


Notas técnicas
Las velocidades Wi‑Fi indicadas son valores teóricos máximos. El rendimiento efectivo depende del entorno radioeléctrico, los dispositivos conectados, la configuración y las condiciones de la red. La interoperabilidad con OLT de terceros debe verificarse en laboratorio antes de un despliegue masivo. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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