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1. Introducción
Como parte del proceso de evaluación y selección de hardware para la plataforma MVSHUB, se realizaron análisis comparativos y pruebas de funcionamiento sobre distintos TV Sticks Android disponibles en el mercado.
Como resultado de dichas evaluaciones, el modelo H96Max H313 fue seleccionado como la plataforma recomendada para futuras implementaciones de MVSHUB, por ofrecer el mejor equilibrio entre rendimiento, estabilidad, experiencia de usuario, conectividad y proyección tecnológica.
El presente documento describe en detalle las características técnicas del equipo seleccionado.

2. Descripción General
El H96Max H313 es un dispositivo multimedia tipo TV Stick diseñado para convertir cualquier televisor con entrada HDMI en una plataforma Smart TV basada en Android.
Su arquitectura está orientada a la reproducción de contenido multimedia de alta definición, aplicaciones OTT/IPTV y servicios de streaming, incorporando tecnologías actuales de conectividad inalámbrica y aceleración gráfica.

3. Arquitectura de Hardware
Procesador (CPU)
· Fabricante: Allwinner
· Modelo: H313
· Arquitectura: ARM Cortex-A53
· Núcleos: 4 (Quad Core)
· Arquitectura de 64 bits
· Frecuencia máxima: hasta 1,5 GHz
· Optimizado para aplicaciones multimedia y servicios OTT.

Procesador Gráfico (GPU)
· ARM Mali-G31 MP2
· Compatible con OpenGL ES 3.2
· Compatible con Vulkan
· Compatible con OpenCL 2.0
La GPU Mali-G31 representa una mejora significativa respecto de generaciones anteriores, proporcionando una interfaz de usuario más fluida, menor latencia en la navegación y mejor rendimiento en aplicaciones con contenido gráfico intensivo.

Memoria RAM
· Capacidad: 2 GB
· Tecnología: DDR3
La memoria disponible resulta adecuada para la ejecución simultánea del sistema operativo Android, MVSHUB y aplicaciones multimedia habituales.

Almacenamiento
· Capacidad: 16 GB eMMC
· Memoria destinada al sistema operativo, aplicaciones y almacenamiento temporal.

4. Sistema Operativo
· Android 14
· Arquitectura de 64 bits
La utilización de Android 14 proporciona una plataforma moderna, compatible con futuras versiones de aplicaciones OTT y con un horizonte de soporte considerablemente mayor que generaciones anteriores.

5. Capacidades Multimedia
Resolución de Video
· Hasta 4K Ultra HD
· 3840 × 2160 píxeles
· 60 cuadros por segundo

Decodificación por Hardware
Compatible con:
· H.265 / HEVC
· H.264 AVC
· VP9
· AV1 (según implementación del firmware)
· MPEG
La decodificación por hardware reduce el consumo del procesador principal y mejora la estabilidad durante la reproducción continua de contenidos.

Salida de Video
· HDMI 2.0
· Compatible con televisores Full HD y 4K.

Audio
Compatible con los principales formatos digitales utilizados en plataformas OTT.
· PCM
· Dolby Digital (según firmware)
· Passthrough HDMI

6. Conectividad
Red Inalámbrica
· IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
· WiFi Dual Band
· 2,4 GHz
· 5 GHz
· WiFi 6
La incorporación de WiFi 6 mejora la eficiencia de transmisión en ambientes con elevada densidad de redes inalámbricas, disminuyendo interferencias y aumentando la estabilidad del servicio.

Bluetooth
· Bluetooth 5.0
Permite la conexión de controles remotos, auriculares, teclados, gamepads y otros dispositivos compatibles.

7. Interfaces
· Salida HDMI
· Puerto USB
· Alimentación USB Tipo C
· Receptor infrarrojo para control remoto

8. Alimentación
· Entrada: 5 V
· Corriente nominal: 2 A
Esta configuración proporciona un margen adecuado para garantizar estabilidad durante períodos prolongados de funcionamiento.

9. Aplicaciones Compatibles
El equipo resulta apto para la ejecución de aplicaciones de entretenimiento y streaming, entre ellas:
· MVSHUB
· MVS HUB
· YouTube
· Navegadores web
· Reproductores multimedia
· Aplicaciones IPTV
· Aplicaciones Android compatibles con Android 14

10. Rendimiento Observado
Durante las pruebas realizadas sobre la plataforma MVSHUB se observaron los siguientes resultados:
· Excelente estabilidad de funcionamiento.
· Interfaz fluida.
· Navegación rápida entre menús.
· Menor tiempo de cambio de canales respecto de los demás equipos evaluados.
· Funcionamiento continuo sin reinicios espontáneos.
· Temperatura de operación dentro de parámetros normales.
· Correcto desempeño en sesiones prolongadas de reproducción multimedia.

11. Ventajas Técnicas
Las principales fortalezas del H96Max H313 son:
· Plataforma de hardware moderna.
· GPU de última generación (Mali-G31).
· Android 14.
· Conectividad WiFi 6.
· Excelente desempeño gráfico.
· Alta compatibilidad con aplicaciones OTT.
· Bajo consumo energético.
· Buena disipación térmica.
· Arquitectura preparada para futuras actualizaciones de software.
· Excelente relación entre prestaciones y costo.

12. Aplicación en MVSHUB
En función de las pruebas realizadas, el H96Max H313 reúne las condiciones necesarias para ser adoptado como plataforma base del proyecto MVSHUB.
Su arquitectura ofrece un adecuado equilibrio entre rendimiento, estabilidad, conectividad y proyección tecnológica, permitiendo una implementación masiva con bajos requerimientos de soporte técnico y una experiencia de usuario consistente.
Asimismo, su plataforma resulta apta para futuras personalizaciones, incluyendo firmware propio, identidad visual MVSHUB, aplicaciones preinstaladas, actualizaciones OTA y mecanismos de administración remota. 

Especificaciones resumidas
	Característica
	Especificación

	Procesador
	Allwinner H313 Quad-Core Cortex-A53

	GPU
	Mali-G31 MP2

	RAM
	2 GB DDR3

	Almacenamiento
	16 GB eMMC

	Sistema Operativo
	Android 14

	Resolución máxima
	4K UHD 60 fps

	WiFi
	Dual Band WiFi 6 (802.11ax)

	Bluetooth
	5.0

	Video
	H.265, H.264, VP9

	Audio
	PCM / Dolby (según firmware)

	HDMI
	HDMI 2.0

	Alimentación
	5 V / 2 A

	Uso recomendado
	Plataforma oficial MVSHUB
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